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Załącznik nr 9.1 do SWZ
Znak sprawy: ZP.I.271.11.2024

ZADANIE NR 1 pn.: Zakup ciężkiego samochodu strażackiego z wyposażeniem 

Proponowany ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy (producent, model - typ) …………………………………………..…………..

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA CIĘŻKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4x4 
DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W NIETULISKU DUŻYM

	
LP.
	
WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO
	OFEROWANE PARAMETRY
POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ
WYPEŁNIA OFERENT

	I.
	WARUNKI OGÓLNE

	1.1
	Pojazd zabudowany i wyposażony musi spełniać wymagania:
a) ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1251), wraz z przepisami 
wykonawczymi do ustawy,
b) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002 oraz z 2022 r. poz. 2282) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 roku zmieniające rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2010 r. Nr 85, poz. 553), 
c) rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 roku w sprawie pojazdów 
specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby 
Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej 
i straży pożarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 594),
d) norm: PN-EN 1846-1 „lub równoważnej” i PN-EN 1846-2 „lub równoważnej”.
	

	1.2
	Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji typu zgodnie z odrębnymi przepisami krajowymi odnoszącymi się do prawa o ruchu drogowym. W przypadku, gdy przekroczone zostały warunki zabudowy określone przez producenta podwozia 
wymagane jest świadectwo homologacji typu pojazdu kompletnego oraz zgoda 
producenta podwozia na wykonanie zabudowy, w przypadku umieszczenia przedziału 
załogi w zabudowie pojazdu, Wykonawca musi uzyskać zgodę producenta podwozia na wykonanie takiej zabudowy. Urządzenia i podzespoły zamontowane w pojeździe 
powinny spełniać wymagania odrębnych przepisów krajowych i/lub międzynarodowych.
	

	1.3
	Pojazd musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, 
a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002 oraz z 2022 r. poz. 2282) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 roku zmieniające rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2010 r. Nr 85, poz. 553). 
Aktualne świadectwo dopuszczenia dostarczone najpóźniej na dzień odbioru techniczno-jakościowego. Sprzęt dostarczony z pojazdem, jeżeli jest dla niego wymagane świadectwo dopuszczenia, musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002 oraz z 2022 r. poz. 2282) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 roku zmieniające rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2010 r. Nr 85, poz. 553). 
Aktualne świadectwa dopuszczenia na sprzęt, dostarczone najpóźniej w dniu odbioru techniczno-jakościowego przedmiotu zamówienia.
	

	1.4
	Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z Zarządzeniem Nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KGPSP z 2020 r. poz. 3 oraz 
Dz. Urz. KGPSP z 2022 r. poz. 27). Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane 
w trakcie realizacji zamówienia.
	

	II.
	PODWOZIE Z KABINĄ

	2.1
	Pojazd fabrycznie nowy, silnik i podwozie z kabiną pochodzące od tego samego producenta. Rok produkcji podwozia minimum 2024. Podać markę i typ podwozia.
	

	2.2
	Maksymalna masa rzeczywista samochodu gotowego do działań ratowniczo - gaśniczych (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może przekraczać maksymalnych wartości określonych przez producenta pojazdu lub podwozia bazowego.
	

	2.3
	Podwozie pojazdu musi spełniać następujące warunki:
- musi być wyposażone w silnik o zapłonie samoczynnym o mocy minimum 320 KM,
- silnik musi spełniać wymogi odnośnie czystości spalin zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, minimum EURO 6.
	

	2.4
	Napęd 4x4:
- możliwość odłączenia napędu osi przedniej,
- możliwość blokady mechanizmu różnicowego przedniej i tylnej osi,
- przekładnia rozdzielcza z przełożeniem terenowym i szosowym,
- skrzynia biegów manualna.
Zawieszenie osi przedniej i tylnej mechaniczne, resory paraboliczne, amortyzatory teleskopowe, stabilizator przechyłów.
Zaczep holowniczy: zaczep do holowania pojazdu (przód), zaczep holowniczy do holowania przyczep o masie do 10 ton (tył). 
Pojazd musi być wyposażony w zderzak lub inne urządzenie ochronne, zabezpieczające przed wjechaniem pod niego innego pojazdu (z tyłu).
	

	2.5
	Pojazd musi być wyposażony w system przeciwpoślizgowy ABS lub równoważny.
	

	2.6
	Pojazd musi być wyposażony w układ kierowniczy ze wspomaganiem.
	

	2.7
	Ogumienie uniwersalne, szosowo-terenowe z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych. Na osi tylnej ogumienie podwójne. 

	

	2.8
	Pełnowymiarowe koło zapasowe mocowane w samochodzie do przewożenia awaryjnego (miejsce uzgodnić z Zamawiającym). Zamawiający nie wymaga stałego mocowania koła zapasowego.
	

	2.9
	Maksymalna wysokość całkowita pojazdu z wyposażeniem nie może przekroczyć 3400 mm.
	

	2.10
	Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, zawieszona na poduszkach pneumatycznych samopoziomujących zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy).
	

	2.11
	Pojazd musi być wyposażony w urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze (świetlne 
i dźwiękowe), pojazdu uprzywilejowanego, jak opisano poniżej.
- Urządzenie dźwiękowe (co najmniej 3 modulowane tony) umożliwiające podawanie komunikatów słownych (funkcja megafonu). Wzmacniacz o mocy co najmniej 200 W (lub 2x100W). Dwa głośniki o mocy co najmniej 100 W, każdy zamontowany pod przednim zderzakiem. Sposób i miejsce montażu nie może ograniczać poziomu emitowanego dźwięku. Przód głośnika nie może być zasłonięty przez żadne elementy wyposażenia pojazdu. Nie dopuszcza się montażu głośników wewnątrz komory silnika,
- Belka sygnalizacyjno-ostrzegawcza w technologii LED, budowa niskoprofilowa 
o szerokości co najmniej 1750 mm. Belka montowana na dachu kabiny, musi być 
osłonięta konstrukcją w kolorze czarnym, uniemożliwiającą uszkodzenie jej przez np. 
gałęzie. Belka musi być wyposażona co najmniej w sześć modułów oświetleniowych typu LED, umieszczonych z przodu oraz co najmniej po jednym module typu LED na każdym boku belki,
- Lampy przednie ostrzegawcze, tzw. piloty - 6 sztuki, minimum 6 LED w każdej lampie, zamontowane z prawej i lewej strony przedniej części pojazdu, wysokość montażu dolnych lamp od podłoża powinna odpowiadać typowej wysokości lusterek wstecznych lub tylnych szyb pojazdów osobowych (tak aby lampy były doskonale widoczne przez kierujących tymi pojazdami). Lampy muszą być zainstalowane w poziomie,
- Z przodu pojazdu cztery lampy dalekosiężne zamontowane na taranie (wsporniku rurowym) w kolorze naturalnego aluminium  plus oświetlenie LED wyciągarki (pola roboczego przed pojazdem),
- Lampy boczne niebieskie ostrzegawcze na bokach zabudowy - zamontowane powinny być w jednej linii, jedna na początku zabudowy patrząc od strony kabiny pojazdu, druga jak najbliżej końca zabudowy,
- Fala świetlna typu LED, w kolorze pomarańczowym, umieszczona na tylnej ścianie nadwozia nad skrytką autopompy. Urządzenie musi zapewnić  „falę”: w lewo, w prawo, ze środka na zewnątrz, oraz sygnał ostrzegawczy naprzemiennie lewa i prawa strona fali świetlnej. Fala świetlna wyposażona dodatkowo w dwie lampy sygnalizacyjne pulsujące typu LED, w kolorze niebieskim, połączone z sygnalizacją świetlną samochodu.
	

	2.12
	Pojazd musi być wyposażony w kamerę cofania z monitorem umieszczonym w kabinie kierowcy. Monitor do kamery musi posiadać przekątną co najmniej 7 cali. Kamera musi umożliwiać widoczność w nocy przy oświetleniu drogi cofania lampami cofania. Kamera powinna być przystosowana do pracy w każdych warunkach atmosferycznych mogących wystąpić na terenie Polski oraz posiadać osłonę minimalizującą możliwość uszkodzeń mechanicznych. Monitor przekazujący obraz zamontowany w kabinie, w zasięgu wzroku kierowcy. Kamera uruchamiana automatycznie po włączeniu biegu wstecznego 
w pojeździe. Dodatkowo możliwość uruchomienia kamery w dowolnym momencie przez kierowcę.
	

	2.13
	Kabina wyposażona w:
- oryginalną wykładzinę antypoślizgową na podłodze,
- indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy,
- uchwyt poprzeczny dla załogi zamontowany za siedzeniami dowódcy i kierowcy,
- podest z wyłącznikiem między kierowcą, a dowódcą na 4 szt. ładowarek do radiotelefonów oraz 4 szt. ładowarek do latarek,
- gniazda samochodowe 12V 4 szt. (w tym jedno w zabudowie pożarniczej),
- schowek na dokumenty,
- niezależny układ ogrzewania i wentylacji umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku,
- lampy przeciwmgielne z przodu pojazdu,
- wywietrznik dachowy,
- klimatyzację,
- klapa wentylacji w dachu,
- zewnętrzną osłonę przeciwsłoneczną,
- elektrycznie regulowane lusterka główne po stronie kierowcy i dowódcy,
- lusterko rampowe - krawężnikowe z prawej strony,
- lusterko - dojazdowe przednie,
- lusterka główne zewnętrzne podgrzewane,
- elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i dowódcy,
- stojak na hełmy kierowcy oraz dowódcy w przedniej części kabiny,
- pistolet ze sprężonym powietrzem,
- uchwyt do trzymania w tylnej części kabiny,
- za fotelami kierowcy i dowódcy skrzynia umożliwiająca przechowywanie masek do aparatów powietrznych oraz innego sprzętu podręcznego strażaka, zabezpieczająca przed przemieszczaniem się sprzętu po kabinie,
-  listwy LED zamontowane na dole każdych drzwi kabiny doświetlające stopnie wejściowe,
- listwa LED zamontowana w przedziale załogi (umiejscowienie w trakcie realizacji),
- schowek pod siedziskami w tylnej części kabiny,
- fabryczny radioodtwarzacz z instalacją głośnikową,
- reflektor ręczny (szperacz) do oświetlenia numerów budynków,
 - radiotelefon przewoźny spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 do instrukcji stanowiącej załącznik do rozkazu nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 roku
w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności radiowej (Dz. Urz. KGPSP 
z 2019 r. poz. 7) z zamontowanym dodatkowym głośnikiem zewnętrznym. Umiejscowienie radiotelefonu w kabinie pojazdu zostanie uzgodnione z Wykonawcą po wyborze oferty. W przedziale autopompy dodatkowy manipulator współpracujący 
z radiotelefonem przewoźnym, umożliwiający prowadzenie korespondencji, zabezpieczony przed działaniem wody, wyposażony w wyłącznik. Samochód wyposażony w instalację antenową wraz z anteną na sprężynie. Radiotelefon zasilany oddzielną przetwornicą napięcia. Radiotelefon powinien być zaprogramowany na podstawie danych (obsady kanałowej) podanych w trakcie realizacji umowy przez Zamawiającego.
Kabina wyposażona dodatkowo w:
- 4szt. radiotelefonów cyfrowo analogowych wyposażonych w mikrofonogłośnik 
zgodnych z sugestią Zamawiającego Motorola DP 4600 e,
- 4 szt. latarek  kątowy Streamlighit Survivor LED ładowalna 12 V + 230V, ATEx  lub 
o podobnych parametrach,
- uchwyty na cztery aparaty oddechowe umieszczone w oparciach siedzeń,
- odblokowanie każdego aparatu indywidualnie,
- dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie, np. podczas hamowania,
- mocowanie, które umożliwia założenie aparatów bezpośrednio na plecy ratownika.
	

	2.14
	Urządzenia kontrolne i sterujące, wymagane w kabinie kierowcy:
- sygnalizacja otwarcia żaluzji skrytek i podestów,
- sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu oświetleniowego,
- sygnalizacja załączonego gniazda ładowania,
- główny wyłącznik oświetlenia skrytek,
- sterowanie zraszaczami,
- sterowanie niezależnym ogrzewaniem kabiny i przedziału pracy autopompy,
- kontrolka włączenia autopompy,
- wskaźnik lub kontrolka temperatury autopompy,
- wskaźnik poziomu wody w zbiorniku,
- wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku,
- wskaźnik niskiego ciśnienia,
- załączanie oraz rozłączanie przystawki autopompy,
- sterowanie falą świetlną,
- pomiędzy kabiną, a zabudową owiewka ochronno-maskująca.
	

	2.15
	Fotele muszą być wyposażone w trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie oraz w zagłówki. Fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia.
	

	2.16
	Instalacja elektryczna jednoprzewodowa 24 V, z biegunem ujemnym na masie lub dwuprzewodowa w zabudowie z tworzywa sztucznego. Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu, bez odłączania urządzeń, które wymagają stałego zasilania (np. ładowarki, latarki i radiotelefony). Zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem akumulatorów. Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zapewniać pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy ich maksymalnym obciążeniu.
	

	2.17
	Pojazd musi być wyposażony w urządzenie zabezpieczające akumulatory przed ich nadmiernym rozładowaniem, uniemożliwiającym rozruch silnika.
	

	2.18
	Integralny układ prostowniczy do ładowania akumulatorów pojazdu z zewnętrznego źródła 230V (wraz z przewodem zakończonym wtyczkami), z gniazdem przyłączeniowym umieszczonym w pobliżu drzwi kierowcy. Urządzenie wyposażone w mechanizm automatycznego odłączania wtyczki z gniazda w momencie rozruchu silnika (w kabinie kierowcy świetlna i dźwiękowa sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła).
	

	2.19
	Instalacja pneumatyczna pojazdu musi zapewniać możliwość wyjazdu w ciągu 60 sekund od chwili uruchomienia silnika samochodu, po 12-godzinnym postoju bez uzupełniania powietrza w zbiornikach. Równocześnie musi być zapewnione prawidłowe funkcjonowanie hamulców. Instalacja musi posiadać integralne złącze sprężonego powietrza do uzupełniania układu pneumatycznego samochodu z sieci stacjonarnej, automatycznie odłączające się w momencie uruchamiania pojazdu, umieszczone po lewej stronie samochodu w pobliżu drzwi kierowcy (w kabinie kierowcy świetlna 
i dźwiękowa sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła). Przewód nie może być na stałe połączony z instalacją.
	

	2.20
	Pojazd wyposażony w dodatkowy sygnał pneumatyczny, włączany dwoma niezależnymi włącznikami z miejsca kierowcy oraz dowódcy.
	

	2.21
	Pojazd musi być wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego. Jako sygnalizację świetlną dopuszcza się  światło cofania. Dźwiękowy sygnał ostrzegawczy powinien mieć natężenie co najmniej 80 dB (A). Pojazd wyposażony dodatkowo w lampy LED zainstalowane za przednią osią (strona lewa i prawa przy stopniach przedziału załogi) oraz tylną osią (strona lewa i prawa), oświetlające obszar wokół pojazdu podczas cofania, załączane automatycznie podczas aktywacji biegu wstecznego, dodatkowy włącznik w kabinie umożliwiający włączenie oświetlenia 
w czasie postoju.
	

	2.22
	Wymagana kolorystyka:
- elementy podwozia i rama – czarne, ciemnoszare,
- błotniki i zderzaki – białe,
- nadwozie z kabiną, zabudowa – czerwony RAL 3000,
- żaluzje skrytek w kolorze naturalnego aluminium.
	

	2.23
	Wylot spalin nie może być skierowany na stanowiska obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu. Wylot spalin musi być wyprowadzony na lewą stronę pojazdu na poziomie ramy i skierowany pod kątem 90º do osi podłużnej pojazdu. Wylot spalin nie może obniżać prześwitu pojazdu. Wylot spalin musi być przystosowany do podłączenia końcówki wyciągu spalin (zarówno istniejącej z zaczepem mechanicznym, jak i planowanej 
z zaczepem magnetycznym), a jego umieszczenie musi umożliwiać łatwe i szybkie podłączenie tej końcówki.
	

	2.24
	Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachowywać swoje właściwości pracy w temperaturach otoczenia od -25°C do +50°C.
	

	2.25
	Pojemność zbiornika paliwa, musi zapewniać przejazd co najmniej 300 km lub 4-godzinną pracę autopompy. Zbiornik paliwa oraz płynu adblue napełniony do pełna 
w dniu odbioru samochodu. Zbiornik paliwa musi być zabudowany.
	

	2.26
	Wykonywanie codziennych czynności obsługowych silnika musi być możliwe bez podnoszenia kabiny. Silnik pojazdu musi być przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy określonych przez producenta, w czasie minimum 4 godzin podczas postoju. Przystawka odbioru mocy przystosowana do długiej pracy, z sygnalizacją włączenia 
w kabinie kierowcy.
	

	2.27
	Pojazd wyposażony w:
- zaczep holowniczy z przodu pojazdu umożliwiający odholowanie pojazdu,
- zaczepy typu szekla z przodu pojazdu 2 szt. i tyłu pojazdu 2 szt., każdy z zaczepów musi wytrzymać obciążenie minimum 100 kN służące do mocowania lin lub wyciągania pojazdu,
- tylny zaczep holowniczy, gniazdo 24 V, gniazdo pneumatyczne oraz gniazdo ABS do podłączania instalacji przyczepy.
	

	2.28
	Pomiędzy kabiną, a zabudową pożarniczą zamontowana osłona ochronno - maskująca.
	

	III.
	ZABUDOWA POŻARNICZA

	3.1
	Zabudowa musi być wykonana w całości z materiałów odpornych na korozję. Szkielet zabudowy musi być wykonany z profili stalowych nierdzewnych, poszycie zewnętrzne musi być wykonane z blachy aluminiowej lub z blachy aluminiowej i kompozytów.
	

	3.2
	Dach zabudowy musi być wykonany w formie podestu. Powierzchnia dachu musi być pokryta ryflowaną blachą aluminiową o właściwościach przeciwpoślizgowych, a obrzeża zabezpieczone balustradą ochronną wykonaną z aluminium lub z kompozytu. Balustrada musi być wykonana całkowicie w formie ciągłego pasa blachy lub kompozytu, bez żadnych przerw i otworów. Nie dopuszcza się balustrady ażurowej - relingu, ani elementów barierki rurowej.
	

	3.3
	Na dachu pojazdu musi być zamontowana zamykana skrzynia, wykonana z materiału odpornego na korozję (wymiary skrzyni do uzgodnienia z Zamawiającym w czasie realizacji zamówienia). Skrzynia musi być wyposażona w oświetlenie typu LED oraz system wentylacji. Uchwyty do mocowania drabin (rodzaj drabin do uzgodnienia na etapie realizacji z Zamawiającym). Ponadto na dachu pojazdu muszą być zamontowane uchwyty na sprzęt dostarczony przez Zamawiającego.
	

	3.4
	Drabina do wejścia na dach musi być składana lub wysuwana, wykonana z materiałów nierdzewnych, z powierzchniami stopni w wykonaniu antypoślizgowym, umieszczona 
z tyłu pojazdu po jego lewej stronie. W górnej części drabinki muszą być zamontowane poręcze ułatwiające wchodzenie. Odległość pierwszego szczebla od podłoża nie może przekroczyć 600 mm.
	

	3.5
	Działko wodno-pianowe typ minimum DWP 24, o regulowanej wydajności 
i regulowanym kształcie strumienia umieszczone na dachu zabudowy pojazdu. Przy podstawie działka  zawór odcinający kulowy ręczny, (końcówka do podawania piany zamontowana na dachu pojazdu obok działka lub w miejscu wskazanym przez Zamawiającego). Zakres obrotu działka w płaszczyźnie pionowej – kąta limitowanego obrysem pojazdu do min. 75%. Stanowisko obsługi działka oraz dojście do stanowiska musi posiadać oświetlenie nieoślepiające, bez wystających elementów, załączenie ze stanowiska obsługi pompy. 
	

	3.6
	Powierzchnie platform, podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym.
	

	3.7
	Półki sprzętowe wykonane z aluminium lub stali nierdzewnej w systemie z możliwością płynnej regulacji położenia wysokości półek. Wewnętrzne poszycia skrytek wykonane 
z anodowanej blachy aluminiowej. Po cztery skrytki na bokach pojazdu, jedna skrytka 
z tyłu (w układzie 4+4+1).
Maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej półki w położeniu roboczym lub szuflady nie może przekroczyć 1850 mm od poziomu gruntu, lub odchylanych podestów roboczych. Dostęp do sprzętu - z zachowaniem wymagań ergonomii.
	

	3.8
	Skrytki na sprzęt i wyposażenie ruchome muszą być zamykane żaluzjami wodo- i pyłoszczelnymi, wykonanymi z materiałów odpornych na korozję (anodowanego aluminium), wspomaganymi systemem sprężynowym i zabezpieczającym przed samoczynnym zamykaniem, wyposażonymi w zamki zamykane na klucz (jeden klucz pasujący do wszystkich zamków). Zamknięcia żaluzji muszą być typu rurkowego lub równoważne. Wszystkie żaluzje powinny posiadać taśmy ułatwiające zamykanie (wszystkie taśmy zainstalowane po prawej stronie skrytki). Ściany pionowe skrytek wykonane z blachy aluminiowej gładkiej, ściany poziome wykonane z blachy aluminiowej łezkowej.
	

	3.9
	Pod każdą skrytką na sprzęt umieszczone rozkładane stopnie (podesty), ułatwiające dostęp do sprzętu umieszczonego w skrytkach na górnym poziomie. Otwieranie stopni (podestów) wspomagane siłownikami gazowymi. Dolne podesty odchylane blokowane po zamknięciu przez opuszczone żaluzje, uniemożliwiające otwarcie podczas jazdy. Otwarcie podestu musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy.
Podesty powinny być wyposażone w oświetlenie ostrzegawcze koloru pomarańczowego wykonane w technologii LED, załączane automatycznie po otwarciu podestu.
Skrytki na sprzęt i przedział autopompy wyposażone w oświetlenie typu LED, włączane automatycznie po otwarciu skrytki. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek zainstalowany w kabinie kierowcy.
	

	3.10
	Schowki wyposażone w regał obrotowy na urządzenia ratownicze typu łom, młot, siekiera, narzędzie wielofunkcyjne, nożyce do cięcia drutu, oraz podesty wysuwane 3 szt. Pod wentylator, agregat prądotwórczy, pompę szlamową. W jednej ze skrytek po prawej  i lewej stronie pojazdu musi być wyprowadzone szybkozłącze instalacji pneumatycznej 
z wężem spiralnym o długości min. 2m zakończonym pistoletem przedmuchowym do wstępnego oczyszczania sprzętu po zakończeniu działań. Skrytki na sprzęt oraz przedział autopompy powinny być wyposażone w odwodnienie. Ponadto schowek wyposażony 
w szczelną półkę na torbę PSP R1 zamykaną roletą wodo- i pyłoszczelną. Wykonana 
z materiałów odpornych na korozję. Rolety zamykane na klucz (jeden klucz do wszystkich zamków).
	

	3.11
	Pojazd  musi być wyposażony w oświetlenie o cechach, jak niżej:
- listwa LED umieszczona na każdym boku pojazdu w górnej części zabudowy
  pożarniczej,
- oświetlenie powierzchni roboczej dachu lampami typu LED,
- oświetlenie typu LED oświetlające schodki do kabiny dla załogi, kierowcy oraz dowódcy,
- oświetlenie stanowiska obsługi działka i dojścia do niego lampami typu LED,
  nieoślepiające (skierowane wyłącznie poziomo), bez wystających elementów,
  Włączanie oświetlenia jak wyżej z przedziału autopompy oraz z miejsca kierowcy pojazdu.
-oświetlenie zewnętrzne pola pracy typu LED, po trzy lampy z każdej strony,
- oświetlenie dalekosiężne umiejscowione z przodu pojazdu na wsporniku rurowym (taranie kolor naturalnego aluminium) w postaci 4 reflektorów.
	

	3.12
	Szuflady, podesty i wysuwane tace automatycznie blokowane w pozycji zamkniętej 
i otwartej oraz muszą posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem 
i wypadaniem z prowadnic.
	

	3.13
	Szuflady, podesty i tace w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze.
	

	3.14
	Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac, skonstruowane tak, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach.
	

	3.15
	Przystawka odbioru mocy przystosowana do długiej pracy, z sygnalizacją włączenia 
w kabinie kierowcy.
	

	3.16
	Zbiornik wody o pojemności minimum 5000 litrów (tolerancja +/- 2%) wykonany 
z materiału odpornego na korozję (tworzywo kompozytowe). Zbiornik wyposażony 
w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację oraz układ zabezpieczający przed wypływem wody podczas jazdy. Zbiornik posiada otwierany właz rewizyjny oraz falochrony.
	

	3.17
	Zbiornik wody musi być wyposażony w dwie nasady 75 jedna z odcinającym zaworem 
kulowym do napełniania z hydrantu, druga nasada 75, wyposażona w automatyczny 
zawór napełniania hydrantowego. Instalacja napełniania musi mieć konstrukcję 
zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika z możliwością 
odwodnienia.
	

	3.18
	Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności minimum 10 % pojemności zbiornika wody, wykonany z materiału odpornego na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów wody. Zbiornik musi być wyposażony 
w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację. Zbiornik musi posiadać łatwo otwierany właz rewizyjny, dostępny z dachu zabudowy, otwór w dolnej części zbiornika umożliwiający czyszczenie oraz wskaźnik poziomu wody. Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym musi być możliwe z dachu pojazdu oraz z poziomu terenu.
Dodatkowo pobieranie środka pianotwórczego musi być możliwe z poziomu gruntu, poprzez nasadę, wyprowadzoną z tyłu pojazdu, w okolicy zderzaka. Zbiornik napełniony środkiem pianotwórczym do pełna.
	

	3.19
	Autopompa musi być zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym żaluzją. Przedział autopompy musi być ogrzewany niezależnym od pracy silnika urządzeniem, pochodzącym od tego samego producenta, jak urządzenie w kabinie kierowcy, zabezpieczającym układ wodno - pianowy przed zamarzaniem 
w temperaturach do - 25 0C.
	

	3.20
	Autopompa dwuzakresowa o wydajności min. 4000 l/min. przy ciśnieniu 0,8 MPa dla głębokości ssania 1,5m. Wydajność stopnia wysokiego ciśnienia min. 450l/min. przy ciśnieniu 4 MPa.
	

	3.21
	Automatyka utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia.
	

	3.22
	Autopompa wyposażona w ręczny dozownik środka pianotwórczego dostosowany do wydajności autopompy zapewniający uzyskiwanie stężeń 3% i 6% (tolerancja ± 0,5%)
w całym zakresie wydajności pompy.
	

	3.23
	Układ wodno-pianowy zabudowany w taki sposób, żeby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5m.
	

	3.24
	Autopompa musi umożliwiać jednoczesne podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do:
- czterech nasad tłocznych 75, zlokalizowanych po bokach pojazdu (dwie z prawej i dwie 
z lewej strony pojazdu), w ostatniej skrytce (licząc od przodu pojazdu),
- wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia,
- działka wodno-pianowego zamontowanego na dachu pojazdu,
- instalacji zraszaczowej z możliwością włączenia i wyłączenia w kabinie kierowcy.
	

	3.25
	Zarówno wlot ssawny autopompy, jak i wszystkie wyloty z autopompy do nasad tłocznych muszą posiadać zawory odcinające.
	

	3.26
	Autopompa musi umożliwiać podanie wody do zbiornika samochodu.
	

	3.27
	Autopompa musi być wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody:
- z głębokości 1,5 m w czasie do 30 sekund
- z głębokości 7,5 m w czasie do 60 sekund

	

	3.28
	Na wlocie ssawnym autopompy oraz na wlotach do napełniania zbiornika z hydrantu, muszą być zamontowane elementy zabezpieczające przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych (zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego, jak i ze zbiornika własnego pojazdu), gwarantujące bezpieczną eksploatację autopompy.
	

	3.29
	W przedziale autopompy muszą znajdować się co najmniej następujące urządzenia kontrolno-sterownicze pracy pompy:
· manowakuometr,
· manometr niskiego ciśnienia  + dodatkowy manometr niskiego ciśnienia 
w kabinie kierowcy,
· manometr wysokiego ciśnienia,
· wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu + dodatkowy wskaźnik poziomu wody umieszczony w kabinie kierowcy,
· wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku + dodatkowy wskaźnik poziomu środka pianotwórczego umieszczony w kabinie kierowcy,
· miernik prędkości obrotowej wału pompy,
· regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu,
· włącznik i wyłącznik silnika pojazdu (przy czym uruchomienie silnika pojazdu powinno być możliwe tylko przy neutralnym położeniu dźwigni zmiany biegów),
· licznik motogodzin pracy autopompy,
· wskaźnik lub kontrolka temperatury cieczy chłodzącej silnika i ciśnienia oleju,
· sterowanie automatycznym układem utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia 
z możliwością ręcznego sterowania regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy,
· sterowanie automatycznym zaworem napełniania zbiornika z hydrantu z możliwością przełączenia na sterowanie ręczne,
· schemat układu wodno-pianowego z oznaczeniem zaworów i opisem w języku polskim,
· głośnik z mikrofonem sprzężony z radiostacją przewoźną zamontowaną na samochodzie, umożliwiający odbieranie i podawanie komunikatów słownych,
· sterowanie falą świetlną,
· wskaźnik lub kontrolka temperatury autopompy.
	

	3.30
	Samochód musi być wyposażony w co najmniej jedną wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia, o długości węża co najmniej 60m,  zakończoną prądownicą wodno-pianową na prąd zwarty i rozproszony o regulowanym kącie rozproszenia, zawór zamknięcia/otwarcia przepływu wody. Wymagana jest dodatkowa nakładka na prądownicę do podawania piany ciężkiej. Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża. Wąż musi być umieszczony na zwijadle. Zwijadło musi być wyposażone w rolki prowadzące, ułatwiające rozwijanie i zwijanie linii. Zwijadło musi być umieszczone w ostatniej skrytce (licząc od przodu pojazdu), z prawej strony pojazdu, na poziomie środkowej półki. Musi być zapewniona możliwość przedmuchu linii sprężonym powietrzem (odwodnienia) 
z instalacji pneumatycznej samochodu. Sterowanie odwodnieniem z przedziału autopompy lub przy zwijadle szybkiego natarcia.
	

	3.31
	Zwijadło musi być wyposażone w dwa niezależne rodzaje napędu, to jest elektryczny 
i ręczny - za pomocą korby oraz musi posiadać regulowany hamulec bębna. Układ napędu elektrycznego z zabezpieczeniem przeciwprzeciążeniowym i wyłącznikiem krańcowym. 
	

	3.32
	Pojazd musi być wyposażony w instalację zraszaczową, zamontowaną w podwoziu, przeznaczoną do usuwania/ograniczania stref skażeń chemicznych lub do celów gaśniczych. Instalacja ta powinna spełniać wymagania jak niżej:
- instalacja powinna być wyposażona w co najmniej cztery zraszacze,
- dwa zraszacze powinny być umieszczone przed przednią osią,
- dwa zraszacze powinny być umieszczone po bokach pojazdu,
- instalacja powinna być wyposażona w dwa zawory odcinające (jeden dla zraszaczy przed przednią osią, drugi dla zraszaczy bocznych), uruchamiane z kabiny kierowcy,
- instalacja powinna być tak skonstruowana, aby jej całkowite odwodnienie było możliwe po otwarciu zaworów odcinających.
	

	3.33
	Wszystkie elementy układu wodno-pianowego muszą być wykonane z materiałów odpornych na korozję i  na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów wody.
	

	3.34
	Konstrukcja układu wodno-pianowego musi umożliwiać jego całkowite odwodnienie przy użyciu co najwyżej dwóch zaworów.
	

	3.35
	Mocowania pod węże: W 75 - 10 szt., W 5 -10 szt., W 110 - 4 szt.
	

	3.36
	Pojazd musi być wyposażony w maszt oświetleniowy obrotowy, spełniający następujące wymagania:
- wysuwany pneumatycznie, obrotowy, zasilany z instalacji elektrycznej podwozia,  zabudowany na stałe w pojeździe z co najmniej dwoma reflektorami LED o mocy minimum 210 W każdy i łącznym strumieniu świetlnym co najmniej  30 000 lm. Wysokość od podłoża, na którym stoi pojazd, do opraw czołowych reflektorów ustawionych poziomo, powinna wynosić co najmniej 4,5 m. Musi być zapewniona możliwość sterowania reflektorami w pionie i w poziomie, bezprzewodowo, z poziomu gruntu. Stopień ochrony masztu i reflektorów - co najmniej IP 55, czy IP 65. Złożenie masztu do pozycji transportowej powinno następować przy użyciu jednego przycisku. Umiejscowienie masztu nie powinno kolidować z działkiem wodno-pianowym, skrzynią sprzętową oraz drabiną. Sygnalizacja podniesienia masztu - w kabinie kierowcy.
	

	IV.
	WYPOSAŻENIE

	4.1
	Wykonanie grafiki na pojeździe oraz zabudowie:
1. Na drzwiach kabiny kierowcy i dowódcy oraz z tyłu pojazdu - OSP + nazwa, (wzór zostanie przekazany po podpisaniu umowy z Wykonawcą).
2. Wykonanie napisu w kolorze białym „OSP NIETULISKO DUŻE” nad przednią szybą na osłonie przeciwsłonecznej.
3. Wykonanie na tylnej rolecie zabudowy grafiki ,,Korytarz życia”.
4. Oznakowanie numerami operacyjnymi zgodnie z obowiązującymi wymogami KG PSP (numer operacyjny zostanie przekazany po podpisaniu umowy z Wykonawcą).
5. Wykonanie i oznakowanie samochodu tablicą informującą o dofinansowaniu (informacja zostanie podana na etapie realizacji zamówienia).
6. Wykonanie po obu stronach kabiny pojazdu na całej jego długości pasów z folii odblaskowej, (wzór i kolor zostanie przekazany po podpisaniu umowy z Wykonawcą).

	

	4.2
	Pojazd musi być wyposażony w wyciągarkę o napędzie elektrycznym i sile uciągu 
do 60 kN, z liną o długości co najmniej 25m, wraz z zabudową i zbloczem. Sterowanie pracą wyciągarki - przewodowo z pulpitu przenośnego. Ponadto wyciągarka powinna posiadać niezależne zabezpieczenie zasilania elektrycznego, zabezpieczające instalację elektryczną pojazdu przed uszkodzeniem w momencie przeciążenia wyciągarki. Wyciągarka powinna zapewnić możliwość ręcznego rozwinięcia liny. Wyciągarka 
w obudowie kompozytowej. Sterowanie przewodowe: długość przewodu minimum 3 metry. Końcowy odcinek liny (5 pełnych zwojów) powinien być pomalowany na kolor czerwony informujący operatora o konieczności zakończenia zwijania. Do wyciągarki należy dołączyć zestaw szekli oraz lin i zawiesi.
	

	4.3
	Pojazd musi być wyposażony w: kliny pod koła - 2 szt., zestaw narzędzi naprawczych podwozia pojazdu, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny, trójkąt ostrzegawczy, apteczkę podręczną, gaśnicę proszkową 2 kg - 2 szt., kamizelka ostrzegawcza - 1 szt.
	

	4.4
	Pojazd wyposażony w uchwyty na sprzęt będący na wyposażeniu użytkownika.
	

	4.5
	Wykonawca zamontuje sprzęt dostarczony przez użytkownika. Rozmieszczenie sprzętu na pojeździe zostanie ustalone z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia.
	

	V.
	WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

	5.1
	Zamawiający wymaga objęcia pojazdu minimalnym okresem gwarancji – 24 miesiące.
	

	5.2
	Komplet instrukcji obsługi w języku polskim do podwozia samochodu, zabudowy pożarniczej i zainstalowanych urządzeń i wyposażenia.
	

	5.3
	Komplet dokumentacji niezbędnej do rejestracji pojazdu jako „samochód specjalny” wynikającej z ustawy - Prawo o ruchu drogowym, w tym:
- karta pojazdu,
- wyciąg ze świadectwa homologacji,
- badania techniczne,
- aktualne świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej dla pojazdu, wydane w oparciu o rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, 
a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002 oraz z 2022 r. poz. 2282) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 roku zmieniające rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2010 r. Nr 85, poz. 553) dla samochodu ratowniczo - gaśniczego,
- dokument potwierdzający, że jest to samochód pożarniczy,
- karta gwarancji pojazdu,
- książka serwisowa (przeglądów),
- instrukcja obsługi pojazdu.
	

	5.4
	Wykonawca zobowiązany jest do darmowego mocowania sprzętu na pojeździe. 
Wykonawca zobowiązany będzie odebrać sprzęt z siedziby OSP w Nietulisku Dużym 122, 27-415 Kunów. O gotowości do odbioru Wykonawca powiadomi Zamawiającego z 2- dniowym wyprzedzeniem. Uwaga! W przypadku, gdy sprzęt specjalistyczny, będący przedmiotem zamówienia w zakresie niniejszego postępowania – zadanie nr 3 zostanie dostarczony później niż wóz strażacki, Wykonawca będzie zobowiązany do jego 
zamontowania w ramach wynagrodzenia za realizację zadania nr 1 w terminie 7 dni od daty jego dostarczenia.
	

	5.5
	Czas reakcji serwisu max. 72 godziny.
	




Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na zaoferowany samochód ratowniczo-gaśniczy, na okres wskazany w formularzu oferty.

Uwaga:

Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku żądania wykazania wpisu określonych parametrów, należy wpisać oferowane konkretne, rzeczowe wartości techniczno-użytkowe. W przypadku wyższych wartości niż minimalne, wykazane w tabeli, należy wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe.
W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości lub poświadczy nieprawdę, oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (art. 226 ust 1 punkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych).
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