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Załącznik nr 9.2 do SWZ
Znak sprawy: ZP.I.271.11.2024

ZADANIE NR 2 pn.: Zakup quada strażackiego z wyposażeniem

Proponowany quad (producent, model - typ) …………………………………………..…………..

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA QUADA Z NAPĘDEM 4x4 
DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W NIETULISKU DUŻYM

	
LP.
	
WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO
	OFEROWANE PARAMETRY
POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ
WYPEŁNIA OFERENT

	I.
	WARUNKI OGÓLNE

	1.1
	Pojazd musi posiadać homologację, jako ciągnik T3B i aktualną polisę OC.

	

	1.2
	Zawieszenie:
- przednie zawieszenie: kolumna MacPhersona,
- skos zawieszenia: minimum 20,8cm,
- tylne zawieszenie: wielowahaczowe Dual A-Arm,
- skok zawieszenia: minimum 24,1 cm.
	

	1.3
	Silnik i układ napędowy: 
- pojemność minimum 567cm3,
- napęd 2x4/4x4,
- moc: minimum 44 HP.
	

	1.4
	Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z Zarządzeniem Nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KGPSP z 2020 r. poz. 3 oraz 
Dz. Urz. KGPSP z 2022 r. poz. 27). Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane 
w trakcie realizacji zamówienia. Wykonanie i oznakowanie samochodu naklejkami informującymi o dofinansowaniu (informacja zostanie podana na etapie realizacji zamówienia).
	

	1.5
	Pojazd fabrycznie nowy. Rok produkcji podwozia minimum 2024, podać markę i typ podwozia. 
	

	1.6
	Opony/koła:
- przednie koła: 26 × 8-R14, 26”, 
- tylne koła: 26 × 10-R14, 26”, 
- felgi aluminiowe.
	

	1.7
	Wymiary:
- bagażnik przód/tył: około 41kg/82kg,
- zbiornik paliwa: 17.0 litrów,
- prześwit minimum: 29.5 cm,
- wymiary minimum (DxSxW): 210x121x145 cm,
- ładowność minimum: 215 kg,
- rozstaw osi maksymalnie: 130 cm.
	

	1.8
	Akcesoria:
- orurowanie przedniej maski, 
- wyciągarka,
- pług do odśnieżania min. 130 cm, montowany bez ingerencji w ramę pojazdu,
- grzane manetki, kciuk,
- osłony dłoni,
- oświetlenie LED górne np. na zderzaku,
- oświetlenie LED „pola pracy”tylne i tylne boczne,
- kufer tylny,
- zderzak przód + tył,
- osłona podwozia aluminiowa,
- przyczepka transportowa o wymiarach minimum 250 cm x 140 cm + stelaż + plandeka (czerwona) z numerami operacyjnymi + najazdy,
- sygnalizacja świetlna oraz syrena (straż),
- kolor czerwony RAL 3000, 
- kask 2 sztuki + interkom 2 sztuki,
- rękawice 2 sztuki (rozmiar L oraz XL),
- radiostacja z GPS,
- antykradzieżowa elektryczna blokada zapłonu,
- hak kulowy do podpięcia przyczepki z gniazdem elektrycznym. 
	

	1.9
	Pojazd musi być wyposażony w system hamowania silnikiem lub równoważny.
	

	1.10
	Pojazd musi być wyposażony w układ kierowniczy ze wspomaganiem trzystopniowym.
	

	1.11
	Ogumienie uniwersalne, szosowo-terenowe z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych. 

	

	II.
	WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

	2.1
	Zamawiający wymaga objęcia pojazdu minimalnym okresem gwarancji – 24 miesiące.
	

	2.2
	Komplet instrukcji obsługi w języku polskim.
	

	2.3
	Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie 
z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1251) wraz z przepisami wykonawczymi.
Pojazd posiadający komplet dokumentacji niezbędnej do rejestracji pojazdu.
- karta gwarancji pojazdu,
- książka serwisowa (przeglądów),
- instrukcja obsługi pojazdu.
	

	2.4
	Czas reakcji serwisu max. 72 godziny.
	



Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na zaoferowany pojazd, na okres wskazany w formularzu oferty.

Uwaga:

Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku żądania wykazania wpisu określonych parametrów, należy wpisać oferowane konkretne, rzeczowe wartości techniczno-użytkowe. W przypadku wyższych wartości niż minimalne, wykazane w tabeli, należy wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe.
W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości lub poświadczy nieprawdę, oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (art. 226 ust 1 punkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych).
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